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LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE

ORDENANZA
(N°6.939)

Honorable Concejo:

Vuestras Comisiones de Ecologia y M
Seguridad, hian considerado cl Proyecto de Ordenanza de los Cancejales Usandizaga, Boasso,
Camilet, Pascualis, lelpi, Luna, Aseguinolaza, Gonzalez; Comba, Riera y Bartolomé, quiencs
manificstan: Visto la Declaracion Universal de los. Derechos de las Generaciones Futuras
(UNESCO): "Las porsonas de las generaciones futuras tienen derecho a una Tierra indemne y no
contaminada, incluyendo el derecho a un cielo puro"’. :

La necesidad de presorvar la oscuridad del cielo noctumo de nuestra ci
dad, libre de la contaminacién luminosa.

Considerando: Que la contaminacion luminosa (C.L.) es el brillo o resplan-
dor d luz cn ¢l cielo producido por difusidn o.reflexidn de la iz artificial en los gases y particu-
las de la atmsera.

Que el resplandor producido por las instalaciones de alumbrado cxterior pro-
duce un aumento en el brillo del fondo natural del cielo, impidiendo la obscrvacion de aquellos
astros que poscen un brillo similar o inferior al mismo, dado que, tanto la normal contemplacion
‘como las observaciones astronomicas con insirumentos se realizan por contrastc con dicho fondo.

Que como consecuencia de o, antedicho la oscuridad noctura disminuye.
haciendo desaparecer progresivamente la luz de las estrellas y demds astros, conformando una
capa superior de color gisiceo a manera de una nube luminosa sobre las ciudadcs.

Que la luz artificial os enviada al ciclo de tres mancras: por roffa
flexion o en forma dircca. o :

Que el efecto de la refraccion es minimo frentc a los otros dos y. que cl in-
pacto que produce la reflexién es 10 veces menor al que sc ocasiona e forma directa, si bien oste
Gltimo no pucde eliminarse completamente, puede reducirse ovitando los excesos en los niveles
de iluminacion.

Que el efecto del impacto directo es ¢l mds perjudicial, generado desde focos.
o proyectores con clevada inclinacion enviando parte del flujo e la limpara por encima dc la
linca de horizonte. Pudiéndose esto corregir enviando el flujo luminoso sélo donde se necesita
evitando enviarlo hacia el ciclo.

Que no todos los tipos de lamparas impactan de la misn

forma cn ¢l ciclo

nocturio.

Que de los tipos de limparas que existen en ¢l mercado, se pucden clasificar
por su nivel de contaminacién: las de vapor de'sodio a baja presion (VSBP) son lus que menos
contaminan ya que emiten en una estrecha zona del espectro, sicndo las ms cficientes y no gene-
fan residuos 16xicos o peligrosos.

Que las de vapor de sodio a alta presion (VSAP) le siguen a las anteriores en
eliciencia, sicndo las incandescentes y fluorescentes medianamente contaminantes. Las de vapor
de mercurio son muy contaminantes y las menos eficientes, gastando un 70% mis que las dc
VSAP.y un 140% més que las de VSBP, disminuyendo su rendimicnto a medida que envejecen y.
‘manteniendo su nivel de consumo. . ¥

Que si bicn se desconoce la existoncia de impacios importantcs cn ¢l medio
ambicnte, producidos por la C.L.; si existen impactos donde sc encucntran las fuentes de ilumi-
nacin, generados por deslumbramiento y exceso de luminacion

Que el efecto de estos Gltimos es la inscguridad vial, dado que cl ojo humano
demora (varios minutos) en adaptarse desde una zona muy iluminada a olra oscura. Que csto puc-

inada a otra con menos iluminacion. Inscguridad

de comprobgsc-ca.cl paso do una callc muy ilun
que se repifg en calles con ilumnacién poco uniforme, dado que no pucden percibirse obstdculos
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i SUs zonas oscuras, ¥ también se produce. el deslumbramiento al ircular por calles sin ilumi-
nacidn y encontrarse cn ol campo visual con faroles y relectores que por su potencia, impiden ver
@ los peatones (incrementando en la medida que se aumenta la potcncia luminica)

Que el deslumbramiento es mucho més importante en personas de avanzada |

edad. :
Que la uilizacion de luminarias con potencias superiores a las necesarias,

ocasiona un derroche de energia cléctrica. Que este despilfarro de energia se incrementa al utilizar

limparas de bajo rendimicnto luminico,

Que a este derroche, hay que agregar la contaminacion derivada del proceso
de gencracidn de energia cléetrica, cn centrales nuclcares o (érmicas.

Que pucden contarse cntre otros efectos los de: -intromision en la vida pri- f
vada de las personas al iluminar fachadas y veatanas de los.edificios con luz no dirigida hacia cl |
suclo; o cfectos medioambientales sobre fa vida de los animales, sobre todo a los pijaros, |

Que por primera vez en a historia de la humanidad, la vision noctuma de
nuestro cielo se encuenira cada vez mis amenazada, por la crecicnie iluminacion de nuestros
cantros urbanos.

Que la contaminacion luminosa, la atmosfirica, la gencrada por radiofre-
cuencias y por las rutas aéreas, son los factares que influyen negativamente sobre la calidad de
ciclo para las observaciones astronémicas.

Que es posible controlar 1a contaminacion luminosa, reduciendo la
de luz dirigida hacia ol cielo:

* Regulando los niveles de iluminacion para el alumbrado exterior compuesto. por: alum-
brado vial; ol ornamental de edificios, monumentos, parqucs y pascos; lelreros, anuncios
luminosos y vidrieras; los de seguridad privada; extetior de viviendas privadas,

* Utilizando limparas y luminarias adecuadas, evitando el envio de luz por encima de la
linca de horizonte.

* Reemplazando limparas de bajo rendimicnto y muy contaminantes, por otras mis cfica-
ces y menos contaminantes. -

* Retirando y modificando luminarias esféricas tipo globo, que picrden un 50% del fujo
luminico, evitando que el mismo escape por el hemisferio superior.

* Modificando luminarias instaladas para que Ia luz sea dirgida al drea que lo requicre y
10 hacia f cielo.

* Adecuando iluminacién ornamental de monumentos, de plazas y, parques, de edificios
piiblicos y privados. 3

* Reduciendo los niveles de iluminacion vial en los horarios donde Ia actividad ciudadana
es minima, preservando Ia seguridad y uniformidad de la iluminacion.

\— '+ Apagando iluminacién omamental en los horarios avanzados de la noche.

* Adecuando sistemas de iluminacion de letreros, carteles y vidrieras comerciales o pu-
blicitarios y respetando horarios de apagado o reduccién de intensidad luminosa en la
ciudad.

* Controlando el uso de reflccores, proyestores.y liscres con fines publicilarios o recrea-
tivos, imiténdolos.

* Promoviendo la disminucién de la C.L.y difundiendo criterios cfi

~ decnergia cléctrica a cmpresas y particulares,
Que con la implementacién’de o antedicho se reduce la contaminacién |
luminosa y se oblicnen entre otros los siguicntes beneficios:

* Disminuir en forma directa ol consumo encrggtico ¢ indircetamente el consumo de com-
bustibles y cmisiones contaminantes en las centrales generadoras de energia,

* Se protege ol medio ambicntc nocturno,

. Se nu.fn\m a seguridad vial al evitar ol deslumbramiento y al uniformar la iluminacion

intidad

ncia cn el consumo.

(reduciido los contrastes)
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« Se favorece la observaci6n astronémica, tanto de astrénomos profesionales como de afi-
cionados.
Que la componente artificial de la C.L, pucde s reducida a un minimo, en
forma compatible con el progreso y.bienestar urbano; garantizandole a generaciones presentes y
futuras un ciclo limpio ante cuya belleza pucdan maravillarse, dado que desde siempre la huma-
nidad ha contemplado el ciclo de noche y ante la magnitud del universo se planted los grandes

interrogantes que dicron impulso al sentido religioso y al desarrollo e Ja filosofia y de las cien-
cias.

Por todo Io expuesto se eleva para su aprobaci

n el siguiente proyecto de:

ORDENANZA
Articulo 1°.- La presente Ordenanza cstablece cf régimen de protccci6n del ciclo contra la con-

taminacion luminosa generada por instalaciones de alumbrado exterior en todo el mbito de la

ciudad de Rosario.

Art. 2"~ A los fines interpretativos de la presente entiéndase por:

« Contaminacién luminosa (C.L.: brillo o resplandor de luz en el ciclo nocturno producido por
difusién o reflexién en los gases y particulas de la atmdsfera, genecados por sistemas artficia-
les de iluminacion noctuma que dirigen su luz hacia el mismo detcriorando su calidad astro-
némica.

o Luminaria: aparato que sirve para reparti, filrar o transformar la luz de las limparas, que in-
cluye todas las piezas necesarias para fijaias, protegerlas y concctarlas a su fucnic de alimen-
cién.

+ Flujo luminoso: Cantidad total de luz emitida por una fuente de luz en cualquicr dircccién, por
unidad de tiempo.

Intensidad luminosa: Flujo luminoso de una fucnte de luz, emitido en wna doterminada direceidn.

Eficacia luminosa: es el cosiente entre el flujo luminoso emitido y la potencia consumida.

Art. 3. Sc considerard alumbrado exterior, a los. cfectos de esta Orderranza, a 10do tipo de

instalacién de alumbrado permancate u ocasional en recintos abierlos para su utlizacién noctur-
na.

Entendiéndose como tal a los que a continuacién se detallan, sin perjuicio de otros que sc.
establezcan por via reglamentaria, cn funcion de la definicién del parrafo que antccede:
Alumbrado

‘Alumbrado ornamental y de plazas o parqucs,

Letreros, anuncios luminosos y vidrieras comerciales,

Alumbrado de cstablocimicntos recreativos y deportivos,

Alumbrado de seguridad,

Alumbrado exterior de viviendas particulares y edificios piblicos.

Art. 4°.- Para la concrecién de todo proyecto de iluminacion en urbanizacioncs piblicas como
privadas, en todo cl dmbito de la ciudad de Rosario, se deberd cumplir con lo establecido en la
presente Ordenanza y su respectiva reglamentaci6

Art. 5" Sc excluye expresamente del presente régimen de proteceion, a a iluminacion exterior
necesaria para la navegaci6n adrea o fluvial como asi también aquella relacionada con actividad
propia de organismos oficiales de seguridad y defensa.

Art. "~ El Departamento Ejecutivo establecerd por via reglamentaria las caracteristicas reque-
ridas para los alumbrados exteriores y a utlizacion e luminarias y limparas adecuadas, evitando
la emision de luz hacia el ciclo con una adecuada proyecein dc 1a iluminacion exterior. Determ
nando catre otros: cantidad méxima de contaminanie permitida a medir en la fucte emisora,

pos do 15fpars, ipos d lumiaris, apantallamientos y firo autorzados ncliaciones mixi-
mas de lauentes, etc.

. JUA LEANDRD. P
‘Secat G, Pttt
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Las

minarias para cf alumbrado vial deben estar construidas de mancra que toda la

da s proyete por debejo del plano horizontaltangenic al punto mds bajo de la luminaria

e instaladas sin ninguna inclinaci

este tipo d alumbrado sc evitari ¢l empleo de limparas de vapor de mercurio, privilegiando
facion de Lamparas de vapor de sodio de baja o alta presién u oras que eviten un clevado

consumo encrgdtica, mejorando su elicacia huminosa en el ieimpo.

Art. 8. 1l Departamento Ejccutivo establecerd por via reglamentaria los horarios nocturnos en
cada estacion de ao, a partir de los cuales se ha de reducir fa intensidad luminosa def alumbrado
piblico vial en concordancia con los que la actividad ciudadana es minima, sin que esta dismi-
nucidn sea en detrimento de la seguridad o de la uniformidad de la luminacion.

Art. 9. Donde se justifique, el shumbrado vial dispondcd de dispositivos para controlar el flujo
luminoso o bien de doble lampara por luminaria, cuando . factibilidad técnicoleconémica lo
pormita, « los efectos de poder reducir dicho flujo a un tercio del normal a partir de los horarios
establecidos en ¢l articulo 8 de la presente Ordenanza.

Art. 107 G alumbrado ornamental de monumentos, edificios  paseos piblicos, si bien podr
reglizarse con cualquier tipo de kinpara, se procurard que el flujo luminoso se oriente de arriba

hacia debajo de maneza que los rayos del mismo se dirijan exclusivamente hacia la superficic a
iluminar.

1 Departamento Ejecuti
cuales se procederd i su ipagado.

Art. 1% Previo al olorgamiento de toda habilitacion para instalacion de letreros, carteles y
anuncios pub serd indispensable. comprobar.que la instalacién luminosa proyectada
cumple con lo ntc Ordenanza y su reglamenta

Art. 12" Ll Depurtamento Ejecutivo Municipal invitard a empresas y particulars a que acom-
pafcn al Municipio en lus esfucrzos por disminuir la contaminacion luminosa y a Ia difusién de
criterios de eficiencia e ¢l consunu energdtico, imitando medidas de apagado de dispositivos de
iluminacion extcrior de recintos privados, fachadas, vidricras o carieles publicitarios en los hora-
tios previstos en articulo procedente.

Art. 13

lain

o establecerd por via reglamentaria, los horarios a partir d los

olo seri autortzado ¢l uso de luminasias esféricas (ipo, "globo” quo no. provoquen

Las luminarias del ipo "glob” ya instaladas a l focha de puesta en vigencia de la presente Or-
denanza que o cumplan con las exigencias de. parrafo anterior deberdn ser rotiradas y modifica-
das de manera de optimizar su elicacia luminosa, por medio de opacamicnto de la semiesfera su-
perior, aluminizdo interior u otro medio que lo garantice.

Art. 1% La wilizacion de grandes proyectores y liseres con fines publicitarios, recreativos o
culturales. no deberin interferir con las abservaciones realizadas por ceniros de cstudios astro-
nomicos reconueidus en el dmbito d nuestra ciudad; para la que se requerird de una autorizacion

. con limitaciunes horarias y de duracidn de 1o mismos.
Art. 15% Toda nueva instalacidn de alumbrado exterior deberd cumplir con los requisitos esta-
presente Ordenanza y su reglamentacion @ partr de su puesta en vigoncia.
‘ara aquellas instalaciones de alumbrado exterior existentes a la fecha de pucsta cn
vigeneia de la presente Ordenanza deberin cumplir con sus exigencias de Ia siguiente mancra:
« Alumbrado vial: a part de la susitucion de Ia luminaria o cn un plazo que o exceda los 12
(doce)aios. by
« Alumbrado ornamental de monumentos, edificios pablicos y.privados, parques, plazas y pa-
seos y alumbrado de seguridad privada: al momento e ser sustitvida fa luminaria  cn un pla-
0 que no exeeda los $ (cinen) aws.
Para vidrieras comerciales. Tetreros luminosos y demis alumbrados con,fines comercialcs o
publicitarios. s fucnies di eanision. ulilizadas durante los horarios establecidos por ol Depar-
lamgntoFjceutiva para la reduccin de intensidad luminosa, deberdn cumplir con los requisi-
Los Aablecidos en la Tingente Orlenanza a partie de la fecha de su puesta en vigencia.

Art 167 1
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Art. 17 Reglamentariamento se determinard el Organismo Municipal competente para dic-
taminar sobre los expedicnics e lo referenic a la presente Ordenanza, para instalaciones de alum.
brado exterior en el dmbito de nuesisa ciudad, como acto previo al otorgamicnto de la licencia
habilitacién municipal que correspondiere.

Art. 18"~ EI Departamento Ejccutivo Municipal, invitard a conformar la Comisidn Asesora pa-
12 la preservacién de la Calidad del Ciclo de Rosario a investigadores y especialistas cn la mate
tia, pertencientes a; UN.R., UTN, Colegios Profesionales de Arquitectura ¢ Ingenicria, CO-
NICET, LN.T.L, Asociacién Astrondmica Argentina, Centros de Obscrvacion Astronomica de
nuestra ciudad y Organizaciones Ecologistas no Gubernamentales.

A los cfectos de reglamentar la prescate Ordenanza, en un plazo que no exced los 120
(ciento veinte) dias de la promugacién de la misma; ¢l Departamento Ejecutivo designard un
€quipo técnico integrado por: representantes de la Dircceién General de Alumbrado Pablico y del
Observatorio Municipal, catre olros miembros de reparticioncs municipales, los que sumarin el
asesoramiento de la Comisién antes mencionada, a los antecedentes y experiencias nacionales e
internacionales cn la materia.

Art. 19".- La proscnte Ordenanza entrar cn vigencia cumplidos 120 (ciento veinte) dias de su
roglamentacion.

Art. 20 Comuniquese a a intendencia con sus considerandos, publiquese y agréguese al
DM

Sala de sesiones, 23 de marzo de 1999.-

DF.JUAN LEANDRO PIN
Secretio Gral Peamestaio
HLCOIED MONSPALd RS

Expte. N° 100.713-P-99-H.C.M.




